Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование организации:  Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" Структурное подразделение "Комсомольская ТЭЦ-3" 

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель   
мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении	
1	2	3	4	5	6	
Водогрейная котельная «Дземги»,
139,Начальник цеха	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
140,Заместитель начальника цеха	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
142,Инженер-химик	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
142,Инженер-химик	Химический: Обеспечить сертифицированными средствами защиты органов дыхания - - Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
145,Ведущий инженер	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
146,Лаборант химического анализа	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
146,Лаборант химического анализа	Химический: Обеспечить сертифицированными средствами защиты органов дыхания - - Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
147,Уборщик производственных помещений	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
147,Уборщик производственных помещений	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда  и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса 	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги»	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
148,Начальник смены	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
149,Машинист котлов	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
150,Машинист-обходчик по котельному оборудованию	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
151,Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
152,Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
153,Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
154,Аппаратчик химводоочистки электростанции	Химический: Обеспечить сертифицированными средствами защиты органов дыхания - - Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
154,Аппаратчик химводоочистки электростанции	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
155,Старший мастер по ремонту оборудования	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
156,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
157,Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
158,Старший мастер по ремонту оборудования	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
159,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Электрический цех,
160,Начальник цеха	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Электрический цех,
161,Заместитель начальника цеха	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Электрический цех,
164,Начальник смены	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Электрический цех,
165,Старший мастер по ремонту оборудования	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Электрический цех,
166,Ведущий инженер	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Электрический цех,
168,Электромонтер по испытаниям и измерениям	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Электрический цех,
169,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Электрический цех,
170,Инженер 1 категории	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Электрический цех,
173,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Электрический цех,
174,Техник-метролог	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Химический цех,
175,Начальник цеха	Химический: Обеспечить сертифицированными средствами защиты органов дыхания - - Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 	постоянно	ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Химический цех,
176,Заместитель начальника цеха	Химический: Обеспечить сертифицированными средствами защиты органов дыхания - - Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 	постоянно	ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Химический цех,
177,Инженер-химик	Химический: Обеспечить сертифицированными средствами защиты органов дыхания - - Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 	постоянно	ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Химический цех,
178,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Химический цех,
178,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	Химический: Обеспечить сертифицированными средствами защиты органов дыхания - - Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 	постоянно	ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Химический цех,
179,Аппаратчик по приготовлению химреагентов 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Химический цех,
179,Аппаратчик по приготовлению химреагентов 3 разряда	Химический: Обеспечить сертифицированными средствами защиты органов дыхания - - Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 	постоянно	ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Химический цех,
180,Начальник смены	Химический: Обеспечить сертифицированными средствами защиты органов дыхания - - Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 	постоянно	ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Химический цех,
181,Аппаратчик химводоочистки электростанции 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Химический цех,
181,Аппаратчик химводоочистки электростанции 3 разряда	Химический: Обеспечить сертифицированными средствами защиты органов дыхания - - Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 	постоянно	ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Химический цех,
182,Лаборант химического анализа 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Химический цех,
182,Лаборант химического анализа 3 разряда	Химический: Обеспечить сертифицированными средствами защиты органов дыхания - - Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 	постоянно	ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Химический цех,
183,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Химический цех,
183,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	Химический: Обеспечить сертифицированными средствами защиты органов дыхания - - Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 	постоянно	ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Химический цех,
184,Инженер-химик (СТЛ)	Химический: Обеспечить сертифицированными средствами защиты органов дыхания - - Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 	постоянно	ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Химический цех,
185,Лаборант химического анализа (СТЛ)	Химический: Обеспечить сертифицированными средствами защиты органов дыхания - - Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 	постоянно	ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Химический цех,
186,Инженер-химик 2 категории	Химический: Обеспечить сертифицированными средствами защиты органов дыхания - - Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 	постоянно	ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Химический цех,
187,Техник 1 категории	Химический: Обеспечить сертифицированными средствами защиты органов дыхания - - Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 	постоянно	ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Химический цех,
188,Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Обеспечить сертифицированными средствами защиты органов дыхания - - Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 	постоянно	ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Химический цех,
189,Инженер 1 категории	Химический: Обеспечить сертифицированными средствами защиты органов дыхания - - Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 	постоянно	ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Цех тепловой автоматики и измерений,
190,Начальник цеха	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ЦЕХ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ И ИЗМЕРЕНИЙ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Цех тепловой автоматики и измерений,
191,Заместитель начальника цеха	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ЦЕХ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ И ИЗМЕРЕНИЙ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Цех тепловой автоматики и измерений,
192,Ведущий инженер	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ЦЕХ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ И ИЗМЕРЕНИЙ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Цех тепловой автоматики и измерений,
195,Старший мастер по ремонту оборудования	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ЦЕХ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ И ИЗМЕРЕНИЙ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Цех тепловой автоматики и измерений,
196,Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ЦЕХ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ И ИЗМЕРЕНИЙ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Цех тепловой автоматики и измерений,
197,Мастер по ремонту оборудования	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ЦЕХ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ И ИЗМЕРЕНИЙ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Цех тепловой автоматики и измерений,
198,Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ЦЕХ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ И ИЗМЕРЕНИЙ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Цех тепловой автоматики и измерений,
199,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ЦЕХ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ И ИЗМЕРЕНИЙ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Водогрейная котельная «Дземги»,
203,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	Водогрейная котельная «Дземги», СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Цех по ремонту и обслуживанию тепломеханического оборудования и сетей,
Участок по ремонту вспомогательного котельного и общестанционного оборудования,
211,Мастер по ремонту оборудования	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ЦЕХ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СЕТЕЙ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Цех по ремонту и обслуживанию тепломеханического оборудования и сетей,
Участок по ремонту вспомогательного котельного и общестанционного оборудования,
212,Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ЦЕХ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СЕТЕЙ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Цех по ремонту и обслуживанию тепломеханического оборудования и сетей,
Участок по ремонту вспомогательного котельного и общестанционного оборудования,
213,Электрогазосварщик	Химический: Обеспечить сертифицированными средствами защиты органов дыхания - - Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 	постоянно	ЦЕХ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СЕТЕЙ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Цех по ремонту и обслуживанию тепломеханического оборудования и сетей,
Участок по ремонту вспомогательного котельного и общестанционного оборудования,
213,Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – Вкладыш «Беруши» ЗМ 1110 на шнурке.	Снижение уровня воздействия на органы слуха.	постоянно	ЦЕХ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СЕТЕЙ, СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Выполняется	
Цех по ремонту и обслуживанию тепломеханического оборудования и сетей,
Участок по ремонту вспомогательного котельного и общестанционного оборудования,
213,Электрогазосварщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда  и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса 	постоянно	ЦЕХ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СЕТЕЙ	Выполняется	
																										
Дата составления:	01.11.2023